**YSHQ2022-ZB-0820盐城师范学院更换高压开关招标文件**

**一、项目概况**

1．项目编号：YSHQ2022-ZB-0820

2．项目名称：盐城师范学院更换高压开关。

3．项目地点：盐城师范学院新长校区生化实验楼变电所。

4．项目规模：更换开关一件，招标控制价为：最高限价4.6万元。

5．项目要求：详见《盐城师范学院更换高压开关采购清单及要求》。

6．发包方式：一次性包干。

7．质量标准：符合《盐城师范学院更换高压开关采购清单及要求》。

8．项目时间：2022年8月25日——2022年8月30日。

**二、投标人资格及应提供的资质材料**

1．投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业，营业执照经营范围包含本次招标内容。

2．投标人的营业执照副本复印件并加盖投标人公章，装入投标书中。签订合同时须提供原件核对。

3．投标人的法人授权委托书原件及受托人身份证复印件装入投标书中，同时，受托人应按本招标文件要求在送达标书时，提供身份证原件核对受托人身份，身份证原件经核对无误后即退回。

4、本项目的特定资格要求：投标人具有国家能源局派出机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》专业五级或以上的承装、承修、承试资质；

5、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。必须没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

6．请投标方按照《盐城师范学院更换高压开关招标文件》要求，将《盐城师范学院更换高压开关采购清单及要求》、《盐城师范学院更换高压开关采购招标报价表》、投标承诺书、实施方案等分别加盖单位印章放入投标文件袋内。加盖印章后，招标方视投标方对招标文档无异议；如不加盖印章，视为废标。

7. 《盐城师范学院更换高压开关招标文件》中要求的其它文件。

**三、招标文件的获取**

从网上直接下载。

**四、投标报价文件编制的要求**

1．综合单价含高压开关单价、运输费用、安装调试费用、税金以及一定范围内的风险费用。

2．投标总价应当与上述第1条各价格组成的合计金额一致。

**五、合同定价与结算方式**

1．本项目采用固定总价合同，合同实施过程中，中标总价不作调整。

2．最终结算价=合同价。

3．凡招标人招标文件要求的，因中标人原因引起的，中标人报价应该包括而未能考虑到的费用，全部由中标人自行承担，招标人不再另外结算费用。

**六、付款方式**

项目完成经验收合格后，支付合同金额95%。余5%作为质保金1年期无质量问题后支付。

**七、踏勘现场**

招标人不统一组织，投标人自行前往。

**八、评标办法**

综合评标法，总分100分

（1）报价得分为70分，报价最低者得满分70分，其他投标人报价得分按最低报价与其报价占比乘以70分得结果作为报价得分。

计算公式：投标人报价得分=（投标人中最低报价/投标人报价）×70分（得分保留2位小数，第3位四舍五入）

1. 实施方案30分：方案包括人员配置、设备安装调试、安全防护、质量保证等各要素齐全，不修改原框架尺寸，不进行改造符合现场实际的措施方案得基本分25分，经评委通过对方案进行审核，经综合评议打分给予0-5分的评测分。无实施方案为0分。

以上得分，综合得分第1名的投标人为中标人。

如投标人不足三家，则立即转为竞争性谈判。

**九、废标**

1．未按招标文件要求提供资质材料或经审查不合格的；

2．投标文件未响应招标文件实质性要求的。

3．投标报价高于最高限价。

**十、违约责任**

中标人应在公示后3日内与我校签订合同。如中标人出现不及时与我校签订合同，或中标人不能按期入场提供项目要求的服务措施，中标人递交的2000.00元保证金不予返还，同时，我校将取消其中标人资格并拒付项目款。

**十一、递交投标文件的时间、地点**

参与本项目投标的投标人须缴纳投标保证金2000.00元。如中标，中标人的投标保证金自动转为合同履约保证金，在项目完成经验收合格后凭收据退回﹙不计利息﹚；未中标人的投标保证金在评标结束后当即退回。未交纳投标保证金的，其投标文件视为无效投标文件。

投标人请自带密封完整并加盖投标人单位公章的投标文件（含资质材料）于2022年8月24日下午14：30—15：00期间送至我校后勤综合楼三楼招标会议室。并交纳购买标书工本费100元/份，投标文件要求提供正本1份，副本4份。**投标保证金及标书工本费在交标书时，以微信（或支付宝）非现金方式缴纳。**

**十二、开标**

凡参加投标的受托人可带身份证原件于2022年8月 24日下午15:00在我校新长校区后勤综合楼三楼等待开标结果。

**十三、联系方式**

联系地址：盐城市经济开发区希望大道南路2号，盐城师范学院新长校区后勤综合楼项目管理科

联系方式：0515-88233126。

附件：《盐城师范学院更换高压开关招标文件》

**特别提醒：**

**（1）因疫情常态化管控要求，开标当天，请投标供应商提前预留足够时间到达盐城师范学院新长校区西门，并联系使用部门：黄老师，联系电话：13805109879，由该老师协助投标供应商在校门口登记后进入校园。**

**（2）投标人进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作，来校前14天内有非盐城市地区旅居史的人员须提供72小时内核酸检测阴性证明。**

**（3）投标人进入校园前须在西门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园）、“通信大数据行程卡”（或手机短信查询并可出示自己的近期行迹路线图）。来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。**

**（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园。**

盐城师范学院后勤保障集团

2022年 8月18 日

# 投标文件格式

##

## 封袋格式

 盐城师范学院更换高压开关 项目

**投标文件**

投标人： (盖章)

法定代表人

（或委托代理人）： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

封面格式

 本

 项目

**投标文件**

投标人： (盖章)

法定代表人

（或委托代理人）： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

##

## 一、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

 年 月 日

##

## 二、资格审查资料

1.投标人营业执照（副本）并加盖投标人公章，装入投标文件中。

2.投标人的授权委托书原件和代理人身份证复印件（代理人参加投标的），或法定代表人身份证复印件（法定代表人参加投标的）。

##

三、投标承诺书

 盐城师范学院 （招标人名称）：

 1、我方已仔细研究了**盐城师范学院更换高压开关项目**招标文件的全部内容，我方愿意以人民币（大写） 整 （￥ ）的投标总价完成该项目，服务质量要求：合格

 2、如我方中标：

 （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

 （2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3、我方在此声明。所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

 4、 （其他补充说明）。

 投标人： （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人： （签字）

 投标人地址：

 投标人电话：

 年 月 日

四、盐城师范学院更换高压开关采购清单及要求

一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 招标人指定品牌 | 主要技术参数 | 备注 |
| 1 | 高压开关（一件） | VEP12T0620D22P21W | 帕威尔 | 额定电压 ： 12 kV额定频率 ： 50 Hz额定工频耐受电压（1 min）： 42 kV 额定雷电冲击耐受电压：75 kV额定电流 ： 630 A 额定短路开断电流 ：20 kA 额定短时耐受电流（4s）：20 kA额定短路关合电流（峰值）：50 kA额定峰值耐受电流（峰值）：50 kA 额定操作顺序：O-0.3s-CO-180s-CO 额定操作电压： 220V DC | 因需与原有设备型号匹配，不接受其它品牌及规格的高压开关 |

二、项目要求

本项目主要材料均由中标方自行组织实施，凡由中标人采购的材料，中标人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，并向招标人提供质量保证书、出厂合格证及检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，中标人必须拆除、更换，并对工程造成的损失负责，且工期不因此顺延。

五、实施方案

六、合同文本格式

 合同编号：

甲方：盐城师范学院 （以下称甲方）

乙方： （以下称乙方）

为搞好环境建设，根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲、乙双方就盐城师范学院更换高压开关项目，根据招标结果，达成如下协议：

一 、项目概况

1、项目名称：盐城师范学院更换高压开关

2、项目内容：盐城师范学院新长校区生化实验楼变电所更换帕威尔高压开关一件：型号规格为VEP 12T0620D22P21W

二、承包方式

一次性包干

三、质量标准与验收

符合国家规定标准、高压开关型号，经甲方验收合格。

四、合同工期

 年 月 日- 年 月 日。

五、合同价款

合同价：人民币（大写） （￥ 元）。

六、双方职责

1、甲方有权对乙方施工情况进行监督，发现质量问题，乙方必须及时整改。

2、乙方需安全作业，文明施工，服从甲方人员的监督，遵守甲方的各项规章制度，发生一切安全事故，均由乙方承担。

3、施工现场必须保持整洁，做到随做随清，日做日清，工完场清。

4、乙方指派 同志为乙方工地代表，负责工程的全部管理工作。

七、工程付款方式

1．本项目采用固定总价合同，合同实施过程中，中标总价不作调整。

2．经招标人验收合格后半个月内支付合同金额95%。余5%作为质保金1年期无质量问题后支付。

3．凡招标人招标文件要求的，因中标人原因引起的，中标人报价应该包括而未能考虑到的费用，全部由中标人自行承担，招标人不再另外结算费用。

八、其它事项

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，本协议双方签字盖章后生效。甲乙双方均不得违约，如发生违约，违约方将承担违约责任。如发生争议，双方协商解决，协商不成提请所在地仲裁委仲裁。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日