[bookmark: _Toc28352]第六章  响应文件的组成和格式

 
 竞争性磋商响应文件
（正本或副本）


项 目 编 号：               
项 目 名 称：               
      供应商名称 ：               
      日      期 ：               
响应文件主要目录

一、资格性审查响应对照表
二、实质性要求和条件响应对照表（如有）
三、评分索引表
四、资格、资信证明文件要求
五、磋商响应报价表
六、产品配置与分项报价表
七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表
九、技术方案、培训计划、服务承诺（如有）
十、最后报价表
一、资格性审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填：是或者否）
	响应文件中的页码位置

	通用资格要求

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格要求

	1
	提供委托代理人身份证复印件
	
	

	2
	提供项目负责人名单（身份证复印件附后）；项目负责人须为本单位正式职工，提供响应截止日前 6 个月内任意 1 个月养老保险缴费证明（加盖社保机构印章或电子印章）；社保外包的另附外包服务合同＋同期社保证明
	
	

	3
	在 "信用中国" 网站查询，无失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为记录
	
	

	其他资格条件

	1
	法人授权书
	
	

	2
	磋商响应函
	
	

	
	……
	
	



填写说明：表中内容仅供供应商参考，请供应商自行填写。

供应商（公章）：                  
二、实质性要求和条件响应对照表（如有）

	序号
	采购文件中的实质性要求和条件
	是否响应
（填是或者否）
	响应文件中的页码位置

	1
	磋商响应有效期为响应文件接收截止时间后 60 天
	
	

	2
	本项目不接受联合体响应、不接受进口产品
	
	

	3
	每项产品只允许一个报价，不得选择性报价
	
	

	4
	正本 1 份、副本 4 份，正本须签名＋公章，密封标记符合要求
	
	

	5
	签订合同后 30 日历天内完成供货、安装、调试
	
	

	6
	履约保证金为合同金额 10%，验收合格后 10 个工作日内无息退还
	
	

	7
	付款方式：验收合格后付 95%，余款 5% 作为质量保证金质保期满无息付清
	
	

	8
	成交供应商不得对合同条款提出实质性修改
	
	

	备注： “采购文件”中必须满足的实质性要求和条件须填写（即斜体且有下划线部分内容，每条详细列出）（如有）。


填写说明：
1.如“采购文件”中没有实质性要求和条件（即斜体且有下划线部分内容），本表可以不提供。
2. 如表中已列出实质性要求和条件，仅供供应商参考，请供应商自行填写。




供应商（公章）：                  
三、评分索引表

填写提示：供应商对照第五章评审标准，把每一项评审因素，填写该内容在本响应文件中的页码，方便评审小组查阅。
	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


四、资格、资信证明文件要求

 1、实质性资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。
文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）。
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）。
文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）。
文件5  参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）。
文件6  法人授权书（原件）。
文件7  磋商响应函（原件）。
文件8  采购文件中规定要求提供的其他证明材料（其他证明材料如要求提供原件的，必须单独封装并与响应文件一起递交，评审结束后原件退回；如未要求提供原件的，提供复印件，原件自带备查）。
文件9  供应商认为需要提供的其他材料。


[bookmark: _Toc10911]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：             。



                                     供应商（公章）：         
                                     
                                     日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc28225]参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                         
 
声  明
    
我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                    

供应商（公章）：             
                                    
                                    日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc6410]法人授权书


本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          

授权代理人（被授权人）（签名）：________________
身份证号码（授权代理人）：______________        
联系电话（授权代理人）：（手机）                 
          单位名称（授权代理人）：________________________
          


法人（授权单位）盖章：________________________
      法定代表人（签名或盖章）：_____________________
      地址：                                         
          日期：______年    月    日                    

磋商响应函
致：盐城师范学院
根据贵方的           采购文件，正式授权下述签名人_________ (姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目竞争性磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签名人）兹宣布同意如下：
1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。
2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4. 如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，贵方有权取消成交资格，并保留依法追究相应法律责任的权利。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。
8.与本竞争性磋商采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
法定代表人或授权代理人（签名）：           
供应商名称（公章）：           
日期：________年____月____日
五、磋商响应报价表

	项目名称
	会计档案库房密集架采购

	项目总报价
	
大写： 人民币                   
小写：  ¥                      


填写说明：
1、报价表不得填报选择性报价，否则将作为无效报价；
2、本报价表与分项报价表不符时，以本报价表为准；
3、本报价已包含完成本项目所需的所有设备费、运输费、安装调试费、税费及质保期内服务费等一切费用，详见磋商文件第四章商务条款中的报价说明。



               供应商（公章）：          
法定代表人或授权代理人（签名）：          
                              日期：       年   月   日

六、产品配置及分项报价表
	序号
	货物名称
	品牌
	规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	6 层双柱双面密集架
	A区普通列
	
	
	m³
	73.66
	
	

	2
	
	A区固定列
	
	
	m³
	7.89
	
	

	3
	
	B区普通列
	
	
	m³
	73.66
	
	

	4
	
	B区固定列
	
	
	m³
	7.89
	
	

	5
	
	C区普通列
	
	
	m³
	73.66
	
	

	6
	
	C区固定列
	
	
	m³
	7.89
	
	

	7
	12层双柱双面密集架
	D区普通列1-7列
	
	
	m³
	36.83
	
	

	8
	
	D区普通列9-15列
	
	
	m³
	36.83
	
	

	9
	
	D区固定列
	
	
	m³
	7.89
	
	

	总计
	大写： 人民币             （¥         ）


注：1.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的所有税费。
   2. 货物的品牌、规格、型号填写应准确、完整。


供应商（公章）：          
法定代表人或授权代理人（签名）：          
    年    月   日    
盐城师范学院竞争性磋商文件
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七、技术参数响应及偏离表

	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	响应偏离情况
（填写：无偏离、正偏离或负偏离）
	原因
	技术支持性文件所在页码
（采购文件如要求提供技术支持性文件，该栏须填写；否则可不填写）

	1
	（一）基本要求
	防尘、防鼠、驱虫、防潮、防火、密封等整体设计，并须提供装置或设计方案（防鼠板、樟脑丸托架、阻燃材料选用说明等）
	
	
	
	

	2
	2.1 轨道
	①轨芯≥20mm×20mm 不锈钢预埋 ②轨道保护板≥3.0mm 不锈钢、承重≥2000kg 不变形 ③直线度 / 平行度 / 水平偏差均≤1mm
	
	
	
	

	3
	2.2 底盘
	①≥3.0mm 热轧钢板分段组合式 ②螺栓紧固＋防倾倒装置（须逐条应答）③底盘高度≥120mm
	
	
	
	

	4
	2.3 架体
	①立柱≥1.5mm 冷轧钢板一体成型、压筋、均匀冲孔 ②搁板≥1.2mm、侧面高≥25mm、凹型加强筋≥6 条＋侧面≥1 条、搁棒≥1.0mm ③挂板≥1.2mm 双压筋 ④侧板≥1.0mm 凹凸式样 ⑤门板≥1.0mm 四面翻边 ⑥顶板≥1.0mm ⑦压筋挡棒≥0.8mm 挂扣式锁紧
	
	
	
	

	5
	2.4 传动机构
	底盘传动（中间驱动两边主动 / 被动轮＋限位装置）＋传动部件：摇手柄可折叠自动挂档；传动轴≥φ20 45# 冷拉圆钢；轴承粗糙度≤0.6μm、洛氏硬度≥23HRC；链条 φ8.5 节距 12.7；传动板双向超越离合器
	
	
	
	

	6
	2.5 制动锁闭
	总锁＋制动装置、专用锁具、钥匙插拔灵活
	
	
	
	

	7
	2.6 密封条
	≥20mm 抗老化橡胶、基座≥3mm 铝合金
	
	
	
	

	8
	2.7 防鼠防尘板
	≥1.0mm 冷轧钢板、架体合拢缝隙 < 2mm
	
	
	
	

	9
	2.8 表面处理
	①酸洗 / 脱脂 / 磷化 / 钝化＋环氧树脂电粉末喷涂 ②塑粉符合国标、外观无缺陷
	
	
	
	

	10
	2.9 分零部件检测
	底盘（厚度≥3.0mm、高度≥120mm、涂层 60~130μm、硬度≥6H、冲击≥900mm、附着力 0 级、盐雾≥100h）；立柱（厚度≥1.5mm、抗拉强度 270~410MPa、乙酸盐雾 ASS≥100h≥8 级）；搁板（厚度≥1.2mm、耐盐浴≥100h）
	
	
	
	

	11
	2.10 载重性能
	①均布静载荷≥100kg、最大挠度≤1.5mm、残余变形≤0.15mm ②全负载不变形不倾倒 ③运行自如无阻滞
	
	
	
	

	12
	2.11 制造安装
	①外廓尺寸极限偏差 ±2mm ②整列平行度≤1.5mm、1m 内水平≤1mm、全长累计≤4mm ③间隙≤2mm ④横平竖直摇动轻便 ⑤垂直度≤2mm ⑥零部件互换 ⑦含全部辅材
	
	
	
	


填写说明：
1. 供应商应严格按照第四章第一节"（二）手动密集架技术参数要求"（含2.1至2.11各条款）逐条应答，每条须明确填写"响应文件响应"内容及"响应偏离情况"（无偏离、正偏离或负偏离）。
2.应答内容应具体明确，禁止仅笼统填写"响应采购文件"或"满足要求"等模糊表述；存在负偏离的，应在"原因"栏说明理由。
3.行数不够，可自行添加。


供应商（公章）：            
八、商务条款响应及偏离表
填写提示：
1.本表仅填写存在偏离的商务条款；完全无偏离的商务条款，无需在本表中列示。
2.针对质保年限：本项目基础免费质保期为3年。若供应商承诺长于3年，属于正偏离，【响应偏离情况】填写：正偏离；【供应商响应的具体承诺或说明】填写承诺的完整总免费质保年限，示例：本项目总免费质保期5年，延长部分对应的全部质保义务由我方承担。
3.若供应商仅执行基础3年质保（不延长），不在本表填写质保相关行。
4.严禁仅简单填写“响应采购文件”这类模糊表述；出现该类模糊表述，评审时视为仅承诺基础3年免费质保，不享受质保延长对应的评审加分。

备注：
商务条款如有偏离，请在本表中详细填写；响应无偏离的商务条款，均不需要填写（表中最后一行的承诺内容不可更改）。
	序号
	采购文件要求
	响应偏离情况
（填写：正偏离或负偏离）
	供应商响应的具体承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	

	我方承诺：针对本项目，除表中已列出的偏离外，对采购文件规定的其余商务条款，我方全部接受并按采购文件要求提供相应服务。（特别提示：本页落款供应商签章，即视为供应商已阅读并作出此承诺。）




供应商(公章)：               

九、技术方案（如有）
培训计划（如有）
服务承诺（如有）



十、最后报价表
	序号
	货物名称
	品牌
	规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	6 层双柱双面密集架
	A区普通列
	
	
	m³
	73.66
	
	

	2
	
	A区固定列
	
	
	m³
	7.89
	
	

	3
	
	B区普通列
	
	
	m³
	73.66
	
	

	4
	
	B区固定列
	
	
	m³
	7.89
	
	

	5
	
	C区普通列
	
	
	m³
	73.66
	
	

	6
	
	C区固定列
	
	
	m³
	7.89
	
	

	7
	12层双柱双面密集架
	D区普通列1-7列
	
	
	m³
	36.83
	
	

	8
	
	D区普通列9-15列
	
	
	m³
	36.83
	
	

	9
	
	D区固定列
	
	
	m³
	7.89
	
	

	总计
	大写： 人民币             （¥         ）


注：1.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的所有税费。
2.货物的品牌、规格、型号填写应准确、完整。
3.供应商需自行打印盖章备用


供应商（公章）：          
法定代表人或授权代理人（签名）：          
    年    月   日    

